SCHVÁLENO
Nařízení ředitele OLDI SVET s.r.o.

č. *277-ОД 10.10.2017*

**Pokyny**

**k použití girlandy CLIP-LIGHT (LED-LР-100М-150-12V)**

Aby vaše LED girlanda vydržela dlouhou dobu, dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny uvedené níže.

Uschovejte prosím tyto pokyny.

**Pozor!** Veškeré instalační a údržbářské práce musí být prováděny při vypnutém napájecím napětí.

Elektrické připojení smí provádět pouze odborníci, kteří mají odpovídající oprávnění a kvalifikaci k provádění těchto prací.

Tato girlanda je určena pro vnitřní i venkovní použití.

Každá LED v řetězci je zapojena paralelně.

Girlanda funguje pouze se sestupným transformátorem pro CLIP-LIGHT J83 (výstupní napětí DC = 12 V; výkon: 150 W; počet kanálů: 4 (každý 25 m); stupeň krytí: IP 44).

Instalace: je nutné rozřezat girlandu na 4 přibližně stejné části a každou z nich připojit k jednomu ze 4 konektorů transformátoru.

**Bezpečnostní požadavky**

LED girlanda CLIP-LIGHT se skládá z 4 pásků o délce 25 metrů.Připojení celého pásku (100 metrů) je možné, ale není to žádoucí kvůli nerovnoměrné svítivosti.

* Instalace, výměna, čištění girland suchým nebo

vlhkým hadříkem bez ponoření do vody by mělo být prováděno pouze při odpojeném napájení.

* Vnikání vlhkosti do vodivých části je zakázáno.
* Použití girland s poškozenými kryty nebo izolací je zakázáno.
* Jakékoli svévolné změny v designu girlandy jsou zakázány. Jinak výrobce nepřijímá žádné záruční závazky.

Ředitel /Podpis/ O.N. Gorunkova